
Бензопила





Redverg

RD-GC 45, RD-GC52, RD-GC58




|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RD-GC 45 | RD-GC 52 | RD-GC 58 |
| Тип двигателя | Двухтактный с воздушным охлаждением | Двухтактный с воздушным охлаждением | Двухтактный с воздушным охлаждением |
| Размер пильной шины | 40 см | 45 см | 50см |
| Цепь: шаг | 3/8 | 0,325 | 0,325 |
| Ширина паза | 1,3 мм | 1,5мм | 1,5 мм |
| Кол-во звеньев | 57 | 72 | 76 |
| Объем цилиндра | 45 см/куб | 49,3 см/куб. | 54,6 см/куб |
| Мощность | 1,8 кВт | 2,0 кВт | 2,2кВт |
| Число оборотов холостого хода | 3000 об./мин. | 3000 об./мин. | 3000 об./мин. |
| Состав топливной смеси | 1:25 | 1:25 | 1:25 |
| Объем бензобака | 560 мл. | 560 мл. | 560 мл. |
| Объем масляного бака | 280 мл. | 280 мл. | 280 мл. |
| Вес | 6,04 кг. | 6,63 кг. | 6,83 кг. |






RedVerg рекомендует всегда использовать защитные приспособления

для органов слуха.







1

Рис. 2

Рис. 1





Рис. 4

Рис. 3

4

3



Поз. 1, 3 Рис. 4

Рис. 3


* Установить выключатель зажигания (1) (ON/STOP) в положении ON (верхнее положение). Рис. 1
* Нажмите на кнопку управления заправочным устройством (Праймер) поз.3. рис 2, чтобы он заполнился топливной смесью.


Поз. 2, Рис. 1,2

* Для остановки двигателя необходимо выключатель зажигания поз. 4 Рис.4 перевести в положение STOP или 0.

**12. ЗАПУСК ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ**

* Убедитесь, что в топливном баке имеется топливо, а резервуар для масла наполнен смазкой.
* Тормоз цепи приведите в положение ВКЛЮЧЕН (от себя).
* Установить выключатель зажигания (1) (ON(START)/STOP) в положение ON (START)(верхнее положение). Рис.1
* Крепко держите бензопилу.
* Дерните ручку стартера. Рис. 3
* После запуска двигателя слегка нажмите на рычаг дросселя (дроссельная заслонка опустится, двигатель перейдет в режим холостого хода). Поз.1,3. Рис 4
* Сразу же потяните передний щиток к себе. Тормоз цепи отпущен.







Разрешены только приспособления и запчасти, представленные компанией или специально


одобренные для использования цепных пил RedVerg. Некоторые неавторизованные


приспособления подходят для работы, но их использование может быть чрезвычайно опасным.
























Пожалуйста обратитесь к дилеру RedVerg, в случае, если Вы не знаете правил

утилизации использованного масла и пластиковых частей производитель оставляет за


собой право на внесение изменений в конструкцию товара без отражения в данном

руководстве по эксплуатации.



Перечень деталей. Спецификация двигателя.





Перечень деталей. Спецификация двигателя.



